**Комплектация каркасной бани 6\*2,5**

***Парильное помещение***

Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально (пропитка маслом).

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Декоративные элементы –панно настенное с травами (на стене напротив печи).

Подспинник – доска необрезная ольха.

Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.

Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) размеры 300\*600 мм.

Дверь Хамам Элит Бронза матовая 1900\*700 мм, без порога, открывание левое, ручка комбинированная.

Окно 1360\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый (на стене напротив двери).

Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание правое (с лева от панорамного окна).

Освещение – подсветка полка, панно потолочного, панно стенового, светильники угловые Woodson (ольха)- 3 шт.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Звук – колонка влагозащищенная- 1 шт.

Печь Изистим Южная 9 (талькохлорит)+экономайзер в камне 10 плит (талькохлорит).

Камни в закрытой каменке – Жадеит, 60 кг, в открытой каменке – Талькохлорит, 30 кг.

Дымоход ТиС 3х контурный, ППУ Стальмастер.

«Второе дыхание» стандарт (серебро) для бани, 1 шт. (с принудительной вентиляцией).

Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.

Смеситель с душевой лейкой (гигиенический душ) Lemark Black .

Трап сливной – линейный 2 шт., сухой затвор.

Лавочка 400\*350\*350 мм- 1 шт.

Вешалка Woodson D5, 5 креплений, ольха- 1 шт.

Фито полка для веников и трав, ольха- 1 шт.

Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*

Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.

Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» BROWN- 1 шт.

Валик BROWN Woodson для головы 45\*11- 1 шт.

Валик BROWN Woodson для ног 60\*16- 1 шт.

Шайка Woodson с нержавеющей вставкой 20л, дуб- 1 шт.

Черпак для бани Woodson Excalibur- 1 шт.

***Душевое помещение***

Отделка стен – керамогранит “Стокгольм” (серый) 185\*600 мм.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.

Смеситель, и душевая лейка Lemark Black.

Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.

Трап сливной – линейный 1 шт., сухой затвор.

Полки для косметики 2 шт. (слева от душевой стойки).

***Комната отдыха***

Отделка стен – доска необрезная ольха.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Входная группа – 2300\*2030 мм., 3 секции с 1-й распашной дверью, 1-й откидной дверью, 1-й глухой секцией по центру, металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024); стеклопакет 2-камерный, энергосберегающий (+сетка москитная на дверь поворотно-откидную).

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.

***Освещение и электричество***

Освещение:

- 3 направленных светильника (парные),

Электричество:

- розетка двойная: 1- под столом, 2- слева от панорамы, 3- за телевизором;

- выключатель 2-й: 1- на комнату отдыха (освещение, вентиляция), 2- на парную (подсветка полков и светильников угловых, панно потолочное и панно стеновое).

- выключатель 1-й для автомагнитолы за телевизором – 1 шт., 2-й для фасадных светильников.

Электрощит 36 модулей (в шкафу).

***Мебель***

Шкаф- каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый - 1 шт**.**

Комплект мебели лофт (ольха): стол 1000\*600 мм - 1 шт**.**, стул 400\*400 мм- 4 шт**.**

Телевизор –Hisense-32 (над столом, 1,2 м от пола).

Автомагнитола Prology (Bluetooth, USB) под телевизором, колонка – 1 шт. (под столом).

***Кухонная зона***

Мебель каркас ЛДСП, фасады МДФ, цвет серый матовый (RAL 7024). Кухонный гарнитур - верхний шкаф (сушилка для посуды, полка для хранения), нижний шкаф (врезная раковина, выдвижной ящик для столовых приборов).

Смеситель Lemark Black.

Электричество:

- розетка двойная 1 шт.

**Внешние особенности:**

Утепление стен, потолка, пола - 100 мм

Наружняя отделка – сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024).

Доборные элементы металлические, цвет серый матовый (RAL 7024).

Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.

Наружные коммуникации – подключение электричества по согласованию (щит- 1 шт./скрытое подключение), щит подключения водопровода- 1 шт., разъем для подключения, греющего кабеля- 1шт.

Освещение – уличный светильник 2 шт.